**[Model Name：QUIET](https://www.yanagicycle.com/original-frame" \t "_self)**

キャリアを付けて、旅の道具を積み込めば、クラシカルなライトツーリング車。

また、ある時はダートドロップハンドルを付けて、タフなタイヤを履けばグラベルグラインダー。

多彩な顔を持つオールロードバイクです。

イメージ：<https://www.yanagicycle.com/standerd-model>

**ご連絡先**

お名前:

ご住所:

お電話番号:

Email:

**ボディインフォメーション**

身長:

体重:

年齢:

**標準的な使用**

パイプ / Tange Prestige Over size tubes

最大タイヤサイズ / 700\_35c

ブレーキ / V カンチブレーキ

フロントラックマウント / 標準装備

リアエンド / 130mm ストレートドロップ クイックレリース

シートポスト径 / 27.2mm

ボトルケージ / 3箇所

フロントフォーク / 1-1/8 OS クロモリベンドフォーク

フロントディレイラー / 28.6mm バンド

BBシェル / 68mm JIS

**フレームオプション // ( 加算、下に無い仕様は要ご相談)**

Di2内装 //\15000 ブレーキアウター内装 //\6000

オリジナルフロントラック //\20000 Rear Rack Mount //\5000

ポンプペグ //\3000 ディスクブレーキ (QR 135mm) //\0

ディスクブレーキ (Front 100\_12mm Thru / Rear 142\_12mm Thru ) // \15000

**フレームカラー (カラーサンプルを添付して、仕上をお選びください)**

ツヤ有り / ツヤ消し / パール //￥5000

**4つのキーポジション または ジオメトリに関する寸法をご入力ください**

**A : サドル高 (mm)**

BB中心から、サドル上端までの距離.

**B : リーチ (mm)**

サドル先端から、ハンドルバー中心までの距離

**C : ハンドルバー落差 (mm)**

地面からサドル上端までの垂直距離を測ります。

次に地面かハンドルバー（上ハンドル）中心までの垂直距離を測ります。

一つ目の距離から二つ目の距離を引いてください、それがハンドルバー落差になります。

**D : サドル後退 (mm)**

下げ振りを使用します。

下げ振りの糸をサドルの先端に当て垂直に垂らします。


BB中心より下げ振りの糸までの距離がサドル後退になります。

**1 : シートチューブ長(mm)**

**2 : 仮想ホリゾンタルトップチューブ長(mm)**

**3 : ヘッドチューブ長(mm)**

**4 : シート角(度)**



Please send your completed form to iikou1115@gmail.com