**[Model Name：QUIET](https://www.yanagicycle.com/original-frame%22%20%5Ct%20%22_self)**

キャリアを付けて、旅の道具を積み込めば、クラシカルなライトツーリング車。

また、ある時はダートドロップハンドルを付けて、タフなタイヤを履けばグラベルグラインダー。

多彩な顔を持つオールロードバイクです。

イメージ：<https://www.yanagicycle.com/standerd-model>

**ご連絡先**

 お名前:

 ご住所:

お電話番号:

 Email:

**ボディインフォメーション**

身長:

 体重:

 年齢:

**標準的な使用**

 パイプ / Tange Prestige Over size tubes

最大タイヤサイズ / 700\_35c

ブレーキ / V カンチブレーキ

 フロントラックマウント / 標準装備

 リアエンド / 130mm ストレートドロップ クイックレリース

 シートポスト径 / 27.2mm

 ボトルケージ / 3箇所

 フロントフォーク / 1-1/8 OS クロモリベンドフォーク

 フロントディレイラー / 28.6mm バンド

 BBシェル / 68mm JIS

**フレームオプション // ( 加算、下に無い仕様は要ご相談)**

 Di2内装 //\15000 ブレーキアウター内装 //\6000

 オリジナルフロントラック //\20000 Rear Rack Mount //\5000

 ポンプペグ //\3000 ディスクブレーキ (QR 135mm) //\0

 ディスクブレーキ (Front 100\_12mm Thru / Rear 142\_12mm Thru ) // \15000

**フレームカラー (カラーサンプルを添付して、仕上をお選びください)**

ツヤ有り / ツヤ消し / パール //￥5000

**4つのキーポジション または ジオメトリに関する寸法をご入力ください**

 **A : サドル高 (mm)**

BB中心から、サドル上端までの距離.

 **B : リーチ (mm)**

 サドル先端から、ハンドルバー中心までの距離

 **C : ハンドルバー落差 (mm)**

 地面からサドル上端までの垂直距離を測ります。

 次に地面かハンドルバー（上ハンドル）中心までの垂直距離を測ります。

 一つ目の距離から二つ目の距離を引いてください、それがハンドルバー落差になります。

 **D : サドル後退 (mm)**

下げ振りを使用します。

下げ振りの糸をサドルの先端に当て垂直に垂らします。

BB中心より下げ振りの糸までの距離がサドル後退になります。

**1 : シートチューブ長(mm)**

 **2 : 仮想ホリゾンタルトップチューブ長(mm)**

 **3 : ヘッドチューブ長(mm)**

**4 : シート角(度)**



Please send your completed form to iikou1115@gmail.com